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1. Gegevens aanvrager en lokale binding

	1A. Aanvrager

	Statutaire naam
	[invullen]

	Rechtsvorm
	☐ vereniging   ☐ stichting

	KvK-nummer
	[invullen]

	Vestigingsadres
	[invullen]

	Postcode en plaats
	[invullen]

	Contactpersoon aanvraag
	[naam + functie]

	Telefoonnummer
	[invullen]

	E-mailadres
	[invullen]




	1B. Beschrijving lokale binding met de gemeente

	[invullen]




	Voorbeelden lokale binding 
Denk aan eerdere activiteiten in de gemeente of een statutaire doelstelling die aantoonbaar op de lokale gemeenschap is gericht. Voeg zo nodig een korte onderbouwing of bijlage toe met de statuten.





[bookmark: _rmyofcr9qim]2. Gegevens supervisor(s) en ontbranders
	Functie
	Naam
	Geboortedatum
	Mobiel nummer
	E-mailadres

	Supervisor 1er
	[invullen]
	[invullen]
	06 - 
	[invullen]

	Supervisor 2
	[invullen]
	[invullen]
	06 - 
	[invullen]



	Functie
	Naam
	Geboortedatum

	Ontbrander 1
	[invullen]
	[invullen]

	Ontbrander 2
	[invullen]
	[invullen]

	Etc. 
	
	



	2B. Korte beschrijving hoe de supervisor(s) en ontbranders vooraf worden geïnstrueerd over veilig omgaan met vuurwerk

	[invullen]





	Let op!
Er mogen één of twee supervisors worden aangewezen en minimaal 1 en maximaal acht ontbranders. Alle genoemde personen moeten minimaal 18 jaar zijn. Ontbranders staan onder leiding van een supervisor. Daarnaast moet:
· De supervisor(s) beschikken over een werkend communicatiemiddel voor hulpdiensten en toezichthouders.
· De supervisor(s) en ontbranders een vuurwerkbril dragen.
· De ontbranders gebruik maken van een aansteeklont.
· De supervisor(s) en ontbranders niet onder invloed zijn van alcohol, verdovende of stimulerende middelen.

	

	

	



3. Vuurwerkactiviteit
	3A. Vuurwerkactiviteit

	Gewenste afsteektijd
	[tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur]

	Verwachte duur
	[minuten]

	Verwacht aantal bezoekers
	[aantal]



	3B. Korte omschrijving activiteit

	[invullen]





4. Vuurwerk en veiligheidsafstanden
	4A. Type vuurwerk

	Type vuurwerk 
	Kaliber
	Waaiercake 
(schuin afgestoken)

	[grondvuurwerk/luchtvuurwerk]
	[..... inch]
	[Ja/Nee]

	[grondvuurwerk/luchtvuurwerk]
	[..... inch]
	[Ja/Nee]

	[grondvuurwerk/luchtvuurwerk]
	[..... inch]
	[Ja/Nee]

	etc.
	etc.
	etc.




	Let op!
Zodra de aankoopfactuur/bestelbon van het vuurwerk beschikbaar is, moet deze uiterlijk op 31 december voor 12.00 uur worden verzonden naar de gemeente via veiligheid@t-diel.nl

Het op de aankoopfactuur of afleverbon vermelde vuurwerk moet, wat betreft soort en kaliber, overeenkomen met het vuurwerk dat in dit veiligheidsplan is opgegeven. Op het afsteekterrein moet de ontheffing en aankoopfactuur ook aanwezig zijn. Wanneer het aangeschafte of geleverde vuurwerk hiervan afwijkt, kan de ontheffing worden ingetrokken.


	4B. Vuurwerk gewicht

	Totaal verpakt gewicht
	[... kg, maximaal 200 kg]



	4C. Niet ontbrand vuurwerk

	[Beschrijf hier wat er wordt gedaan met vuurwerk dat niet wordt ontbrand]



	Let op!
Een ontheffinghouder mag maximaal 200 kg verpakt aangewezen F2-vuurwerk voorhanden hebben in de periode 31 december 12.00 uur tot 1 januari 18.00 uur. Terbeschikkingstelling door de verkoper vindt op 31 december tussen 12.00 en 18.00 uur plaats. Vanaf het moment dat het vuurwerk opgehaald is tot aan dat het afgestoken wordt, moet hier constant toezicht op zijn. Afsteken mag uitsluitend tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. 

Niet ontbrand vuurwerk moet uiterlijk 1 januari 18.00 uur worden geretourneerd bij de vuurwerkverkoper.





	4D. Veiligheidsafstand

	Grootste van toepassing zijnde veiligheidsafstand
	☐ 15 m   ☐ 40 m   ☐ 60 m   ☐ 90 m



	Let op!
De veiligheidsafstand is de minimumafstand tussen de afsteekplaats en publiek. De benodigde veiligheidsafstand wordt bepaald door grondvuurwerk of luchtvuurwerk en, bij luchtvuurwerk, het kaliber. Bij vuurwerk met voorgemonteerde schuine effecten richting publiek geldt voor luchtvuurwerk factor 1,5 voor de minimale afstand tot publiek. 

De veiligheidszone ligt rondom de afsteekplaats en heeft ten minste dezelfde straal als de publieksafstand. Bijvoorbeeld wanneer u luchtvuurwerk van 1 inch afsteekt, geldt een veiligheidszone met een diameter van 80 meter. Los vuurwerk mag niet schuin worden opgesteld: het moet stabiel, op de grond en loodrecht op het grondoppervlak staan.

	Type vuurwerk
	Kaliber
	Min. afstand tot publiek
	Bij schuin richting publiek

	Grondvuurwerk
	n.v.t.
	15 m
	n.v.t.

	Luchtvuurwerk
	tot en met 1 inch
	40 m
	60 m (40 x 1,5)

	Luchtvuurwerk
	vanaf 1 inch tot 2 inch
	60 m
	90 m (60 x 1,5)






5. Locatie 
	5A. Locatie

	Adres/locatieaanduiding
	[invullen]

	Type terrein
	☐ plein   ☐ parkeerterrein   ☐ weiland   ☐ sportterrein   ☐ anders: ...

	Toestemming eigenaar geregeld
	☐ ja, bijlage toegevoegd ☐ n.v.t.

	Ondergrond afsteekplaats
	[beschrijf, moet niet-brandbaar zijn]



	5B. Beschrijving geschiktheid locatie

	[invullen]







	Let op!
Ga bij de beschrijving, over waarom een locatie geschikt is voor het veilig afsteken en tijdelijk neerleggen van het vuurwerk, in ieder geval in op: 
· de aard en inrichting van het terrein; 
· de ligging ten opzichte van bebouwing en wegen; 
· de bereikbaarheid voor hulpdiensten; 
· de plaats waar eventueel publiek of omstanders worden verwacht; 
· bijzonderheden in de omgeving die van invloed kunnen zijn op veilig afsteken. 



6. Situatietekening
Voeg hier de situatietekening (op schaal) in of lever deze als aparte bijlage aan.
[Voorbeeld zie afbeelding]
[image: ]

	Let op!
Neem in de situatietekening minimaal de volgende punten op:
· Afsteekplaats: plaats waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht 
· Afsteekterrein: plaats rondom afsteekplaats met een straal van minimaal 10 meter
· Opslag vuurwerk: 8 meter van buitenrand afsteekterrein tot afsteekplaats
· Veiligheidszone: zone rondom de afsteekplaats, straal afhankelijk van soort vuurwerk. In de veiligheidszone mogen geen kwetsbare objecten of publiek staan.
· Publiek: geef aan op welke manier het publiek buiten de veiligheidszone wordt gehouden
· Brandblussers: geef aan waar de 2 brandblussers staan. Op het afsteekterrein moeten ten minste twee goedgekeurde handblusapparaten aanwezig zijn, elk met ten minste 6 kg ABC-poeder of 9 kg schuim.
· Calamiteitenroute: geef aan via welke route de hulpdiensten het terrein op kunnen komen
· Vluchtroute: geef aan via welke route het publiek het terrein kan verlaten bij een incident




7. Scenario’s 
[bookmark: _1oa8kvfg6j4w]Scenario Extreme weersomstandigheden (zoals, extreme regenval, wind/rukwinden)
	Omschrijving scenario
	[omschrijving]

	Preventieve maatregelen 
	[welke maatregelen neem je om dit scenario te voorkomen]


	Maatregelen tijdens het scenario

	[welke maatregelen neem je als dit scenario gebeurt]

	Beslissingsbevoegdheid

	[wie mag (vanuit de organisatie) het besluit nemen om de maatregelen uit te voeren]


	Ontruiming

	[wanneer wordt er ontruimd en hoe wordt dit gedaan?]



[bookmark: _mcq1eum96rmb]
[bookmark: _tvwpd35ulrj9]Scenario Ongeregeldheden in publiek (door bijvoorbeeld overmatig drank of drugsgebruik)
	Omschrijving scenario
	[omschrijving]

	Preventieve maatregelen 
	[welke maatregelen neem je om dit scenario te voorkomen]


	Maatregelen tijdens het scenario

	[welke maatregelen neem je als dit scenario gebeurt]

	Beslissingsbevoegdheid

	[wie mag (vanuit de organisatie) het besluit nemen om de maatregelen uit te voeren]


	Ontruiming

	[wanneer wordt er ontruimd en hoe wordt dit gedaan?]



[bookmark: _czbjs5qxnfx0]
	Let op!
Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding zijn om de vuurwerkactiviteit niet door te laten gaan. Denk hierbij aan extreme droogte, harde wind of dichte mist.

De vuurwerkactiviteit kan niet plaatsvinden wanneer:
· er minder dan 200 meter zicht is door mist;
· er is een windkracht hoger dan 4 bft; of
· extreme droogte.

Als veilig afsteken naar verwachting niet kan worden gewaarborgd, moet de burgemeester de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken. De organisatie blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het onmiddellijk staken van de activiteit wanneer veilig afsteken niet langer mogelijk is. 

· Als nabij de veiligheidszone ander vuurwerk dan F1 wordt afgestoken, wordt onmiddellijk gestopt.
· Als derden de veiligheidszone betreden, wordt onmiddellijk gestopt.
· Hervatten gebeurt alleen wanneer de situatie weer veilig is én dit binnen de verleende ontheffing past.






[bookmark: _l8bxga95hiyd]8. Verzekering en omwonenden
	Let op!
We adviseren u om te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor het afsteken of laten afsteken van vuurwerk. Controleer bij uw verzekeraar of u voor dit soort activiteiten gedekt bent. 



	8A.  Aansprakelijkheid

	Aansprakelijkheidsverzekering gecontroleerd
	☐ ja   ☐ nee 

	Omwonenden geïnformeerd
	☐ ja   ☐ nee   ☐ niet van toepassing

	Wijze/moment van communicatie
	[invullen]



[bookmark: _6o4yqj7gdb7h]9. Ondertekening
	Naam
	[invullen]

	Plaats en datum
	[invullen]

	Handtekening
	[invullen]





[bookmark: _n14xko7rgvsi]Bijlage 1: Voorwaarden
[bookmark: _otfxrkjo910d]Algemeen
· Op het afsteekterrein zijn tijdens de vuurwerkactiviteit een afschrift van de ontheffing met de bijbehorende voorschriften en een afschrift van de factuur of afleverbon van het aanwezige vuurwerk aanwezig.
· De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden.
· Aanwijzingen van toezichthouders, politie, brandweer en andere hulpdiensten worden direct opgevolgd.
[bookmark: _rb7tp3u83ltj]Aansprakelijkheid en verzekering
· De organisator is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van de vuurwerkactiviteit en kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel dat tijdens de activiteit ontstaat.
· De organisator wordt geadviseerd vooraf bij de verzekeraar na te gaan of schade die ontstaat door het organiseren en afsteken van vuurwerk onder de verzekering valt.
[bookmark: _2ovkew97fv7q]Bereikbaarheid voor hulpdiensten
· De calamiteitenroute naar het afsteekterrein wordt voor en tijdens de vuurwerkactiviteit volledig vrijgehouden.
· Politie, brandweer en ambulance moeten het afsteekterrein en omliggende gebouwen te allen tijde ongehinderd kunnen bereiken.
· Bij een calamiteit worden de hulpdiensten door een persoon van de organisatie opgevangen en naar de plaats van het incident begeleid.
[bookmark: _xlfom4jn0wk0]Toezicht op het vuurwerk
· Het aanwezige vuurwerk staat vanaf het moment dat het op de locatie aanwezig is tot het moment van afsteken of afvoeren onder permanent toezicht.
· Het vuurwerk wordt uitsluitend bewaard op de daarvoor aangegeven plaats zoals opgenomen in het veiligheidsplan en de situatietekening.
· Alleen de supervisor(s) en de aangewezen afstekers hebben toegang tot het vuurwerk.
· Het vuurwerk wordt beschermd tegen weersinvloeden en omstandigheden die tot beschadiging of onbedoelde ontsteking kunnen leiden.
[bookmark: _g0orsox933bp]Brandveiligheid
· Binnen de veiligheidszone is geen open vuur aanwezig, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor het ontsteken van het vuurwerk.
· Binnen de veiligheidszone geldt een rookverbod.
· De voorgeschreven blusmiddelen zijn tijdens de gehele vuurwerkactiviteit direct beschikbaar en goed bereikbaar.
· Brandbare materialen en andere brandbare objecten worden buiten de daarvoor geldende veiligheidsafstanden gehouden.
[bookmark: _f5vol1s77nbm]

Afsteekterrein en veiligheidszone
· Het afsteekterrein en de veiligheidszone worden ingericht overeenkomstig het veiligheidsplan en de bijbehorende situatietekening.
· De veiligheidszone wordt duidelijk herkenbaar afgezet en vrijgehouden van publiek en onbevoegde personen.
· De afzetting blijft gedurende de gehele vuurwerkactiviteit in stand.
· De supervisor ziet erop toe dat de veiligheidszone niet door publiek wordt betreden.
· Vluchtroutes, toegangswegen en calamiteitenroutes worden te allen tijde vrijgehouden.
· Wanneer de feitelijke situatie op de locatie afwijkt van de goedgekeurde situatietekening en hierdoor niet meer veilig kan worden afgestoken, mag de vuurwerkactiviteit niet starten of moet deze worden gestaakt.
[bookmark: _yqlw1qjv1f61]Na afloop
· Na afloop wordt gecontroleerd of er niet-afgegaan vuurwerk of vuurwerkresten op het afsteekterrein en binnen de veiligheidszone aanwezig zijn.
· Niet-afgegaan vuurwerk wordt niet opnieuw ontstoken en wordt op een veilige manier behandeld.
· Het afsteekterrein en de veiligheidszone worden na afloop zo spoedig mogelijk opgeruimd.
· Het terrein wordt schoon en veilig achtergelaten.
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